绍兴市第七人民医院

污水及天然气锅炉废气检测项目询价公告

	序号
	服务
	预算上限价（元）
	检测范围
	检测项目及周期

	1
	污水检测服务
	45000
	污水站排放口废水、污水站周界无组织废气
	详见附件2

	2
	天然气锅炉废气排放口检测服务
	
	1#天然气锅炉废气排放口

2#天然气锅炉废气排放口
	详见附件3


注：1.如遇上级部门检查，要求检测单位与上级部门同时到达医院指定位置同时进行采样。

2.公司所含检测项目不全的，可允许分包。
一、询价内容相关信息

（一）预算上限价：45000元（大写：肆万伍仟元整）

（二）服务期限：一年（2025.9.19-2026.9.18）

（三）成交方式：投标报价最低中标（若报价相同，通过抽签确定供应商）

二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2025年8月15日至2025年8月19日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外）

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（2）需要获得检验检测机构资质（CMA）认定，并具备生态环境监测领域检测能力项的机构。
（四）需提供以下资料：营业执照、检验检测机构资质（CMA）认定证书复印件、附件1、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件。以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	投标报价（元）

	1
	污水及天然气锅炉废气检测项目
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

附件2

污水检测项目清单

	类别
	检测项目
	检测点位（个）
	检测频次（样/点）
	采样

频次
	样品
总数
	检测周期

	污水

站排放口
	PH
	1
	1
	52
	52
	每周1次

	
	悬浮物（SS）
	1
	1
	52
	52
	每周1次

	
	化学需氧量（COD）
	1
	1
	52
	52
	每周1次

	
	粪大肠菌群数
	1
	1
	12
	12
	每月1次

	
	氨氮（NH3-N）
	1
	1
	12
	12
	每月1次

	
	总氯
	1
	1
	12
	12
	每月1次

	
	五日生化需氧量（BOD5）
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	色度
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	总氮
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	总磷（以P计）
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	挥发酚
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	动植物油类
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	石油类
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	总氰化物
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	阴离子表面活性剂
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	沙门氏菌*
	1
	1
	4
	4
	每季1次

	
	志贺氏菌*
	1
	1
	2
	2
	半年1次

	无组织废气（污水站周界）
	氨
	4
	3
	4
	48
	每季1次

	
	臭气浓度
	4
	3
	4
	48
	每季1次

	
	硫化氢
	4
	3
	4
	48
	每季1次

	
	甲烷
	4
	3
	4
	48
	每季1次

	
	氯
	4
	3
	4
	48
	每季1次


注：无组织废气（污水站周界）采样频率每2小时采样一次，共采集3次，取其最大测定值。每季度监测一次。 
附件3
天然气锅炉废气排放口检测项目清单
	类别
	检测项目
	检测点位（个）
	检测频次（样/点）
	采样

频次
	样品
总数
	检测周期

	1#天然气锅炉废气排放口

2#天然气锅炉废气排放口
	氮氧化物
	2
	3
	12
	72
	每月1次

	
	二氧化硫
	2
	3
	1
	6
	每年1次

	
	低浓度颗粒物
	2
	3
	1
	6
	每年1次

	
	格林曼黑度
	2
	1
	1
	2
	每年1次


