绍兴市第七人民医院监控设备添置项目采购
询价公告

按照绍兴市第七人民医院采购需求，对医院监控设备添置项目询价，欢迎符合要求的供应商进行报价。

一.项目名称：监控设备添置项目

（1）项目预算上限价：42000元

（2）询价项目概况:监控设备添置项目
二.项目要求：

（1）主要技术参数要求：
	序号
	货物名称
	主要技术参数要求
	单位
	数量

	1
	人脸抓拍筒机
	分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。内置GPU芯片。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。
支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。
支持混合抓拍模式，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍。
在混合抓拍模式下，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于99%；支持行人、非机动车和机动车的分类计数。
在混合抓拍模式下，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联。
支持单场景同时检出不少于40张人脸图片，并支持面部跟踪。
可识别不低于170种车辆品牌；车辆品牌识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于97%。
可识别不低于3600种车辆子品牌；车辆子品牌识别白天准确率不小于97%，晚上准确率不小于93%。
可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡；车型识别白天准确率不小于99%，晚上准确率不小于95%。
支持捕获、识别新能源汽车专用号牌。
不低于IP67防尘防水、IK10防暴等级。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。
射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。
传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。
▲设备需具备北斗和GPS定位功能，水平定位精度需小于6米，热启动定位时间小于8秒，并能在监控画面叠加设备所在的经纬度信息。（提供公安部检验报告证明）
▲支持自动校时功能，可通过自带的定位模块获取并解析卫星信号中的时间信息，定时、自动完成时间校准任务。（提供公安部检验报告证明）
	台
	3

	2
	人脸抓拍半球
	分辨率设置为2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL。
具有不小于1/1.8"靶面尺寸。
像元尺寸不小于2.9um×2.9um。
最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。
宽动态能力不小于120dB。
红外补光距离不小于50米。
需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080@25fps。
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约≥80%。
信噪比不小于58dB。
▲在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。（提供公安部检验报告证明）
支持周界防范功能，当区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域报警布防开启后，出现行人、非机动车、机动车目标时能触发报警，当检测区域中篮球滚动、小狗移动、树叶晃动及光线明暗变化时不会触发报警。
支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。
采用金属外壳。
需支持IK10防暴等级。
需支持IP67防护等级。
需支持本地SD卡存储，最大支持128G。
具有1个RJ45网络接口，2路音频输入，1路音频输出，3路报警输入，2路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口。
▲设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。（提供公安部检验报告证明）
	台
	4

	3
	硬盘录像机
	1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源
【硬件规格】
存储接口：5个SATA接口，可满配12TB硬盘
视频接口：2×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）
反向供电：1路DC12V 1A
串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口
USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0
扩展接口：1×eSATA
【产品性能】
输入带宽：80Mbps
输出带宽：160Mbps
接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持24×1080P
显示能力：最大支持4K+1080P异源输出

【智能应用】
整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用
一、以文搜图应用
内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；
支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图；
以文搜图能力：8路；以图搜图能力：8路
▲设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供公安部检测报告证明）
▲设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（提供公安部检测报告证明）
二、目标识别应用
目标识别：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张
目标抓拍：2路视频流（4MP）
目标比对：8路图片流
	台
	1

	4
	监控硬盘
	6TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
空气盘， CMR传统磁记录
传输速率180MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧
高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求
支持3年有限质保服务
适用海拔高度范围-305m至3050m
标称容量：6TB
外形规格：3.5-inch
接口类型：SATA
刻录技术：CMR
转速：5400RPM
缓存：256MB
最大读取速度：180MB/s
接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
平均读写功率（W）：4.7W
加载/卸载周期：300,000
MTBF：1,000,000
年负荷（TB/年）：180TB
工作状态温度(°C)：0-65℃
尺寸：147mm(L)×101.6mm(W)×26.1mm(H) 
	台
	4

	5
	iSecure Center综合安防管理平台扩容
	1、支持前端编码设备的集中管理；
2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能；
▲需要和医院现有平台无缝接入，提供原有平台厂家无缝对接证明并加盖公章
	路
	50

	
	
	基于人脸技术的重点人员识别、陌生人识别、高频人员识别、以图搜图等功能
	套
	1


评分标准：详见附件评标方法及标准。

其他要求：

1.承诺中标人在合同签订后15天内完成所有设备的安装调试并投入使用。

2.质保期：自设备验收合格之日起12个月。

3.提供7×24小时技术支持服务。服务内，对招标人的反映的任何问题响应时限为半小时内，现场维护响应服务半小时内，特殊情况在24小时内无法修复的，须提供备用方案或设备，保证项目的稳定运行。
三、供应商：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求

☑无（注：不得限制大中型企业与小微企业组成联合体参与投标）；

□专门面向中小企业

□服务全部由符合政策要求的中小企业承接，提供中小企业声明函；

☐服务全部由符合政策要求的小微企业承接，提供中小企业声明函；

☐要求以联合体形式参加，提供联合协议和中小企业声明函，联合协议中中小企业合同金额应当达到  %，其中小微企业合同金额应当达到 %;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议；

☐要求合同分包，提供分包意向协议和中小企业声明函，分包意向协议中中小企业合同金额应当达到  % ，其中小微企业合同金额应当达到 % ;如果供应商本身提供所有标的均由中小企业制造、承建或承接，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议；

四、报价文件：

（1）报价须带文件资料:①公司营业执照复印件；②法人、联系人身份证等相关复印件及社保证明；③报价单（附件一）,报价单与产品询价文件分开封装。④符合询价文件的说明。以上资料必须齐全并加盖单位公章，一式三份，否则该报价文件作无效处理。

（2）报价文件递交截止时间：2025年09月15日北京时间17:00时，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，拒绝接收。

（3）报价文件报送方式：密封后送达(接受邮寄方式，截止时间以寄出时间为准) 浙江省绍兴市区胜利西路1234号 绍兴市第七人民医院行政楼208信息科，(0575)85397979，密封袋表面必须标注此项目名称。

五、评定成交标准：

根据质量和服务均能满足询价文件实质性响应要求且投标人综合得分最高的原则确定成交供应商。

六、联系方式：

联系人：信息科                   联系电话：(0575)85397979
联系地址：浙江省绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院

绍兴市第七人民医院

2025年09月11日

