绍兴市第七人民医院
厨房设备采购项目比价公告
一、询价内容相关信息

（一）项目名称：绍兴市第七人民医院厨房设备采购项目
（二）预算上限价：61200元（大写：陆万壹仟贰佰元整）

（三）供货期限：签订合同后15个自然日前完成供货，质保期不少于36个月。

（四）成交方式：采用综合评分法，总分100分，其中商务技术分60分，价格分40分。评分标准见附件2（若最终总分相同，通过抽签确定供应商）

二、采购设备清单及核心技术参数要求
	序号
	名称及参数
	推荐品牌
	规格
	单位
	数量
	预算单价（元）
	预算总价（元）
	参考图片

	1
	中餐燃气炒菜灶

1.材质：304不锈钢板制作，台面1.2mm，侧板、前脸厚度1.0mm。

2.面板工艺：机械手一体折弯成型，加工精度高，无漏水隐患；

3.框架结构：上下双层框架,机械手自动焊架, 采用浸漆工艺；

4.炉膛配置：配备加重球铁铸钢炉膛，内置聚热反射体；可进行二次加热，充分实现热能利用最大化，减少烟气排放
5.燃烧系统：燃烧器采用304材质4.5mm不锈钢拉伸而成，自带排水管。

6.噪音≤80分贝，防护等级：IP40（操作面）
7.进水管路采用食品级SUS304-2B不锈钢材质，卡压式连接，耐高温氟胶O型圈密封，配冷水摇摆龙头，采用防松固定装置
8.两个燃烧单元的燃具总实测折算热负荷应不小于单个燃烧单元实测折算热负荷之和的 90%，具有三个及以上燃烧单元的燃具应不小于 85%。
	智博立、御丰、裕富宝
	1500*900*800+400
	台
	1
	5500.00
	5500.00
	[image: image1.jpg]




	2
	蒸饭柜（电脑版燃气型）

柜体材质：整机304不锈钢板材，板厚0.8mm，内部全不锈钢加强。整体无磁。

进水与压力：配置304材质浮球，自动进水。工作压力650pa，自动泄压，每小时蒸水发量30公斤。

保温结构：高密度保温材料，不使用发泡工艺保温，燃气炉头侧向前置燃烧。使用过程中外壳表面温度在50摄氏度以内，不烫手。

炉头要求：燃烧器采用铸铁铸造炉头，不得使用民用火排。具有电子点火，熄火保护功能。

多重安全保护：隔条50%防脱落，符合国家标准。可定时定温，缺水保护，过热保护箱体符合国家防倾倒标准。

水垢处理：整机符合国家标准具备除水垢装置，水垢提醒功能。

排烟及功率：间接排烟式。额定热负荷：左火14kW ，右火14kW，大气式燃烧。配自动燃烧控制系统实现熄火保护。

智能控制系统：微电脑智能全自动控制，单门独立温控定时，支持除水垢提醒、预约、多级菜单功能。

烟气指标：烟气中水蒸气汽化潜热利用：非冷凝式。

燃烧工况：干烟气中CO(a=1）%，≤0.01%   特殊工况下cO(a =1)/%  黄焰燃烧≤0.03%    脱火燃烧 ≤0.01%

10.管路、温度保护：燃气管路金属材料应选用符合 GB/T 8163、GB/T 1527、GB/T 3091或 GB/T 12771 规定的材料，燃气管路弹性密封材料应选用符合 GB/T 23658 规定的材料。

非冷凝蒸汽发生式蒸箱的排烟温度应大于110℃;排烟温度≤220°，有自动补水和水过量保护装置。

11.能效要求：二级能效
12.资质文件要求：提供具有CNAS或CMA标识的国家强制性产品认证的试验报告复印件 试验依据标准：GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》；提供符合《强制性产品认证实施规则 燃气燃烧器具》（CNCA-C24-01:2024）CCC证书 复印件加盖公章。
	兴天厨、裕富宝、智博立
	1050*840*1775mm(24盘)
	台
	1
	12500.00
	12500.00
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	3
	蒸汽盘管蒸饭柜

柜体结构：304不锈钢板厚度0.8mm，内部采用全不锈钢加强，无磁。采用工业级铸造铰链。铰链螺丝焊接螺母。

进水与承压：自动进水，浮球304材质。工作压力1200pa自动泄压。

保温性能：高密度保温材料，外壳表面温度≤50℃，不烫手。保温节能。

蒸汽管路参数：无缝钢管采用304材质，厚度1.2mm，无缝盘管可承受0～0.6MPA压力。

进水：DN15，进汽：DN15。

5.浮球检测要求：浮球应通过（食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品）检测。检测依据符合GB 4806.9-2023。提供具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构的检测报告复印件。

6.密封条检测要求：硅橡胶密封条应通过（食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品）检测。检测依据符合GB 4806.11-2016。提供具有CNAS或MA标识的第三方检测机构的检测报告复印件。
	兴天厨、裕富宝、智博立
	1050*745*1450mm(24盘)
	台
	2
	8000.00
	16000.00
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	4
	蒸汽立式稀饭锅

材质：内胆采用304不锈钢板制作，外壳及支架采用201不锈钢板制作。

规格尺寸：锅口径95cm
	国龙、乐鹰、新银光
	300L
	台
	1
	7000.00
	7000.00
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	5
	台式绞切肉机

切片规格：切片厚度3.5mm

转速参考:绞刀转速180r/min

3.入料尺寸：入料口110mm*80mm

4.加工能力：150-300kg/h

5.电机功率：额定输入功率1.3kW
	正元、天烨、雷鸟
	420*340*420mm
	台
	1
	2900.00
	2900.00
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	6
	双层工作台

1.台面板采用SUS304-2B不锈钢板制造，厚度为1.5mm，下层板厚1.5mm
2.面板下衬δ15木工板减噪，木板下复铝板
3.φ38mm厚度1.0mm不锈钢圆通腿
4.加强码用0.8~1.5mm不锈钢板
5.配全钢可调式子弹脚
	新星鑫
	1800*800*750
	只
	4
	1500.00
	6000.00 
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	7
	平板车

1.板材采用SUS304-2B食品级食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，
2.台面板厚度为1.5mm
3.面板采用激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性
4.把手弯管及立柱为整管折弯，φ32mm厚度1.0mm不锈钢管
5.配4个4"车轮（PU静音轮），其中两个带刹车掣
	厂制品
	1200*650*800
	辆
	4
	1100.00
	4400.00 
	[image: image7.jpg]




	8
	三层送餐车

板材采用SUS304-2B食品级食品级不锈钢制造，采用不锈钢油磨拉丝工艺，
2.台面板厚度为1.5mm
3.面板采用激光焊接设备，提升焊缝的一致性，减少碳化铬、氧化镍等析出和热变形，保护焊缝免受污染，确保耐腐蚀性

4.推手：28*28*1.0mm不锈钢方管一次成型，δ≥1.0mm手柄采用φ25*1.0mm不锈钢加厚圆管，δ=1.0mm

5.结构：三层设计

6.配4个4"车轮（PU静音轮），其中两个带刹车掣
	厂制品
	1200*500*870
	辆
	3
	1100.00
	3300.00 
	[image: image8.png]




	9
	304不锈钢饭盘

板材厚度δ≥0.8mm
	金贤丽、建达、东田
	400*600*50mm
	只
	12
	70.00 
	840.00 
	

	10
	304不锈钢冲孔饭盘

板材厚度δ≥0.8mm
	金贤丽、建达、东田
	400*600*50mm
	只
	12
	80.00 
	960.00 
	

	11
	压力表、疏水阀、蒸汽管路连接
	厂制品
	
	套
	3
	600.00 
	1800.00 
	

	合计
	大写：人民币陆万壹仟贰佰元整                     小写：￥61200.00元


三、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2026年7月22日至2026年7月24日，工作日上午8:00-11:30、下午14:00-17:00前来院提交报名资料。报名截止时间为2026年7月24日17:00。

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业提供，需提供中小企业声明函。

（四）需提供以下资料：

（1）资质文件（资格审核类资料）

1.营业执照复印件

2.法人代表授权书

3.法定代表人或其授权代表身份证正反面复印件

4.信用中国网站信用查询截图

5.中国政府采购网信用查询截图

（2）商务技术文件（技术、商务、业绩、服务类资料）

1.中小企业声明函

2.同类业绩合同复印件（如有）

3.产品图文、参数介绍等其他相关证明材料

4.售后服务承诺函

（3）价格文件

1.附件1

以上文件需分成三个文件，分别放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）其他要求

（1）付款方式：按《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）文件要求执行，具体由双方协商后在合同中明确。

★（2）保修服务要求：质保期至少36个月（含配件、人工费、运输费等）。保修期内，设备出现故障应在2小时内响应，如有违约采购人有权要求退换，相关费用由中标人承担。

（3）保修质量要求：符合质量要求，发现问题必须调换或不付款。

（4）若中标后未能按响应文件提供相应功能或存在弄虚作假情况，采购人有权取消中标资格，由此造成的一切损失由中标方承担。

（5）比价过程中发现供应商有欺诈行为，当即作无效响应处理，供应商需承担一切后果与责任。

（六）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

四、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/
附件1：一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	名称
	品牌、型号规格
	数量（台）
	单价（元）
	总价（元）

	1
	中餐燃气炒菜灶
	
	1
	
	

	2
	蒸饭柜（电脑版燃气型）
	
	1
	
	

	3
	蒸汽盘管蒸饭柜
	
	2
	
	

	4
	蒸汽立式稀饭锅
	
	1
	
	

	5
	台式绞切肉机
	
	1
	
	

	6
	双层工作台
	
	4
	
	

	7
	平板车
	
	4
	
	

	8
	三层送餐车
	
	3
	
	

	9
	304不锈钢饭盘
	
	12
	
	

	10
	304不锈钢冲孔饭盘
	
	12
	
	

	11
	压力表、疏水阀、蒸汽管路连接
	
	3
	
	

	总价：小写：               （保留小数点后两点）

大写：                         


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则作无效投标处理。

2.不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，作无效处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

附件2：

一、商务技术分（60分）

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	技术参数
	24
	根据所投产品的详细技术参数进行打分。满足需求指标和商务要求的得24分。打“★”号的实质性指标必须满足，如有负偏离或不响应则作无效投标处理；其余指标每负偏离或不响应一项扣3分；扣完为止。

	2
	供应能力
	16
	根据供应商针对该标项拟供应产品提供的图文介绍情况等综合评价：

（本项分值设置16，15, 14，13，12, 11，10，9, 8，7，6, 5，4，3, 2，1，0.5, 0分)

	3
	业绩案例
	4
	供应商提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来至今的同类销售案例合同，每提供一份合同得1分(同一采购人多份业绩按一例计），最高得4分。

需提供合同复印件并加盖公章。

	4
	配送能力及售后服务情况
	16
	根据供应商针对本项目提供的配送、安装、质保方案以及响应时效性等（提供方案、承诺、措施等证明材料）综合评价：

（本项分值设置16，15, 14，13，12, 11，10，9, 8，7，6, 5，4，3, 2，1，0.5, 0分)


二、价格分（40分）

（1）评标基准价：即满足比价文件要求且投标总价最低价的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（2）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算(保留小数2位)：

价格分=（评审基准价／响应报价）×价格权值×100
即：价格分=(评审基准价／响应报价)×40
