绍兴市第七人民医院

锅炉燃气高低连锁装置采购项目比价公告

	序号
	服务
	数量
	投标上限价

	1
	锅炉燃气高低压连锁装置采购及安装服务
	1
	9800


注：本次报价为全包固定总价报价，包含现场勘察、设备采购、线缆等辅材采购、运输、人工、安装、调试、检测费、税费、质保、售后等项目全部费用。

一、比价内容相关信息

（一）预算上限价：9800元（大写：玖仟捌佰元整）

（二）服务期限：合同签订后10日历天内完成全部设备供货、安装、调试工程，且通过项目验收合格。

（三）成交方式：投标报价最低中标（若报价相同，通过抽签确定供应商）

（四）工程技术要求：详见附件2

二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2026年10月12日至2026年10月14日上午8:00-11:30，下午14:00-17:00前来院提交报名资料(双休日及法定节假日除外）。

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（2）资格条件：具备市场监督管理局颁发的特种设备生产许可证 GC2 及以上资质或特种设备生产许可证锅炉安装（B）级资质。不接受联合体投标。
（四）需提供以下资料：营业执照、附件1、特种设备生产许可证证书复印件、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件、信用中国及中国政府采购网相关截图。以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：吴佳琪，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	序号
	项目名称
	数量
	投标总价（元）

	1
	锅炉燃气高低压连锁装置采购及安装服务
	1
	投标总价：          元

大写：                元

（保留小数点后两位）


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：

日期：    年   月   日

附件2：

一、锅炉燃气高低压连锁装置采购安装工程量清单
	序号
	项 目 名 称
	型 号
	单位
	数量

	1
	锅炉燃气高低压连锁装置（含主控制箱、切断阀、压力变送器等）
	
	套
	2

	2
	配套线缆辅材、设备安装、系统调试
	
	项
	1


二、技术规范要求

1. 本工程所有设备材料、施工安装工艺必须严格符合特种设备、燃气安全相关国家及行业现行标准、规范的要求。

2. 设备功能要求：当锅炉燃气压力高于设定值时紧急切断阀自动切断；当锅炉燃气压力低于设定值时紧急切断阀自动切断。

3. 所有供货设备为全新合格产品，包含主控制箱、切断阀、压力变送器及全部配套线缆辅材，完成整套系统安装、接线、调试工作。

4. 施工过程中需严格遵守医院安全管理、特种设备作业相关规定，落实安全防护措施；施工过程中造成的一切安全事故、人员伤害及财产损失均由供应商承担。

三、工期及质量要求

1. 工期要求：严格按照甲方指定工期完成全部供货、安装、调试及验收工作，逾期未完成的，按合同约定承担违约责任。

2. 质量标准：严格遵照特种设备、燃气安全相关国家及行业现行标准施工；整套高低压连锁保护系统动作灵敏、可靠，各项功能全部达标，通过验收，满足锅炉燃气系统安全运行要求，所有设备主材均为全新合格产品。

四、质保及售后服务

1. 本项目整体质保期不少于两年，自项目验收合格之日起计算。

2. 质保期内，因设备、施工安装质量问题造成系统故障、保护功能失效等问题，供应商须在 24 小时内响应，免费上门维修、更换构件及整改，保障锅炉燃气高低压连锁装置安全可靠运行。

3. 质保期内提供免费定期巡检服务，每年不少于 2 次，建立设备运维档案，及时排查设备故障、安全隐患。

4. 质保期满后，提供终身优惠维修服务，提供技术咨询、设备检修调试等常态化技术支持。
