绍兴市第七人民医院

餐梯维修更换服务项目询价公告

	序号
	项目名称
	数量
	规格参数
	预算上限价

	1
	餐梯维修更换服务项目
	1台
	详见附件1
	49500元


一、询价内容相关信息

（一）预算上限价：49500元（大写：肆万玖仟伍佰元整）

（二）成交方式：投标总价最低中标（若报价相同，通过抽签确定供应商）

（三）推荐品牌：需提供华翔、硕鼎、联盟等同等或以上档次的品牌电梯。

二、截止时间及相关注意事项

（一）时间：2025年2月7日至2025年2月10日上午8:00-11:30；下午14:00-17:00可来院勘察餐梯维修更换服务项目现场情况，2025年2月11日-2025年2月13日来院提交报名资料。

（二）地点：绍兴市区胜利西路1234号绍兴市第七人民医院行政楼418总务科2办公室。

（三）供应商资质要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格规定；未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（2）资格条件：供应商需具备电梯经销、安装等相关资质。
（四）需提供以下资料：营业执照、附件2、法人代表授权书、法定代表人和其授权代表身份证正反面复印件、投标电梯的相关品牌规格参数等。以上文件需放置于全密封的文件袋中，密封处需加盖单位公章。

（五）接收人：俞卓颖，联系电话：0575-85397958。

三、信息发布网站：

https://www.sxdqyy.com/

附件1:规格参数表

	餐梯产品规格

	
	货物名称：杂物梯

	
	载重：200kg

	
	速度：0.4m/s 

	
	服务层站：2/2/2 

	
	提升高度：H=4.500m

	
	曳引机：有齿轮三相异步电机

	
	控制方式：单台

	
	操作系统：全集选控制方式

	井道及轿厢尺寸
	井道尺寸(宽×深)： 1300mm*1500mm

	
	轿厢尺寸(宽×深)： 950mm*950mm

	
	开门净尺寸(宽×高)： 950mm*1200mm

	
	顶层高度:4000mm

	
	底坑深度:1100mm

	厅门及门套
	厅门材质：所有层为304发纹不锈钢

	
	厅门类型：所有层为手动门

	
	小门套材质：所有层为304发纹不锈钢


具体尺寸以现场查勘为准

附件2：投标（开标）一览表（格式，放入“价格资料部分”）

供应商名称：                                    
	品牌
	规格/型号
	单位
	数量
	设备价（元）
	安装价

（含拆梯）（元）
	土建整改费（元）
	新旧电梯搬运运输（元）
	办理特种设备许可证费用（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。

2.招标人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若供应商在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。

3.供应商需按本表格式填写，不得自行更改。

4.有关本项目实施所涉及的一切费用（详见前附表）均计入报价。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：            

法定代表人或其授权代表联系方式：                                                     日期：    年   月   日
